Расчет материалов B-242
1. Фундамент, глубина 1200 мм - 25,71 м3

    Цоколь, высота 600 мм - 12,85 м3

2. Стены наружные, блок 300 мм - 50,47 м3    

    Кирпич 120 мм - 19,89 м3

3. Стены внутренние, блок 400 мм - 19,14 м3

4. Перегородки, блок 200 мм - 1,62 м3

    Перегородки, блок 100 мм - 4,31 м3

5. Колоны - 0,69 м3

6. Кровля - 134,60 м2
