Расчет материалов
1. Фундамент, винтовые сваи, диаметр 108 мм - 62 шт. 
3. Стены наружные 200 мм - 19,22 м3   

4. Стены внутренние 100 мм - 15,63 м3 

    Площадь поверхности наружных стен - 105,92 м2

5. Колонны - 0,44 м3 

6. Кровля -245,26 м2
