Расчет материалов B-306

1. Фундамент ленточный, глубина 1500 мм - 36,55м3
2. Цоколь, высота 600 мм -12,24 м3
3. Стены наружные:
-блок 400мм - 44,58м3
-стены внутренние 200мм - 11,29м3
-стены внутренние 400мм - 2,82м3
4. Перегородки 100 мм - 1,03м3
5. Кровля - 186,88м2
6. [bookmark: _GoBack]Колонны - 1,45м3
