Расчет материалов B-309

· Фундаментная плита (450мм) -72,99
                              
· Стены наружные:
-блок 250мм -32,72м3
-облицовочный кирпич (120мм) -4,90м3 (кирпич светлый)
-облицовочный кирпич (120мм) -14,65м3 (кирпич темный)

· Стены внутренние несущие (250мм) -18,08м3
· Перегородки (120 мм) -7,72м3
· Кровля: 219,68м2





