

Расчет материалов С-171

1. Фундамент - 43,39 м3
2. Цоколь - 24,59 м3
3. Наружные стены:
Блок 40 см – 86,28 м3
Облицовочный кирпич 12 см – 25,41 м3
4. Стены внутренние:
10 см - 9,54 м3
20 см - 3,50 м3
40 см - 23,83 м3
5. Колонны - 0,75 м3
6. Кровля - 169,85 м2
