Расчет материалов D-110

1) Фундамент, глубина 1500 мм – 55,26 м3
2) Цоколь, высота 600 мм – 22,46 м3
3) Наружные стены:
Блок, шириной 300 мм – 76,46 м3
Облицовочный кирпич, шириной 120 мм – 30,31 м3
4) Внутренние стены:
Блок, шириной 400 мм – 27,16 м3
Блок, шириной 200 мм – 4,78 м3
Блок, шириной 100 мм – 6,12 м3
5) Колонны – 1,25 м3
6) Кровля – 267,29 м2
